****

|  |  |
| --- | --- |
| **Stradatrice Rw 1000 Cant info@cantarinigroup.it** | Tipi stradatura 2 AM70.JPG |
| flag_of_Italy.gif Stradatrice manuale per nastro sega. Economica e pratica. Scelta del tipo di stradatura: sinistra/destra o sinistra/destra/dritto. Regolazione del passo di avanzamento, della altezza di stradatura e della quantità di piega del dente. Modello da banco.flag_of_United-Kingdom.gif Manual setting machine for band saw blades. Inexpensive and easy-to-use. Possibility to choose the setting: left/right or left/right/straight. Adjustment of the feed pitch, of the setting height and of the tooth bending degree. Workbench model.flag_of_Spain.gif Triscadora manual para sierra de cinta. Económica y práctica. Elección del tipo de triscado: izquierda/derecha o izquierda/derecha/recto. Regulación de paso de avance, altura de triscado y pliegue del diente. Modelo de mesa.flag_of_France.gif Avoyeuse manuelle pour lames de scie à ruban. Economique et pratique. Possibilité de choisir le type d’avoyage : gauche / droite ou gauche / droite / droit. Réglage du pas d’avancement, de la hauteur d’avoyage et du degré de pliage de la dent. Modèle pour banc.flag_of_Russia.gif Ручной станок для разводки зубьев ленточных пил. Экономичный и практичный. Выбор типа разводки: вправо, влево или вправо, влево, прямо. Регуляция шага подачи, изгиба зуба и высоты разводки. Модель «верстак». |
| **Stradatura Lame a Nastro-sega / Setting Bandsaw Blades** |
| * Spessore Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Thickness [min-max] 0,5 - 1,2 mm
* Larghezza Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Width [min-max]: .. 10 - 80 mm
* Passo di Stradatura [min-max] / Setting Pitch [min-max]: .. 5 - 35 mm

- Due tipi di stradatura / Two types of setting:......................................................................................................................................... Tipi stradatura 2 AM70.JPG |
| **Dati Generali / Characteristic** |
|  |
| * Peso Netto-Lordo / Net - Gross Weight: .. 7 - 9 kg
* Dimensioni Macchina [D x W x H] / Machine Dimensions [D x W x H]: 40 x 35 x 25 cm
* Dimensioni Imballo [D x W x H] / Packing Dimensions [D x W x H]: 23 x 35 x 25 cm
 | doc20100122170534_001.jpg | doc20100122001354_001.jpg |  |

**info@cantarinigroup.it** ****